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Оборудование: Набор по механике L-micro

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Согласно второму закону динамики ускорение тела 
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 при действии на него нескольких сил равно 
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Тело, находящееся на наклонной плоскости с углом (, будет соскальзывать вдоль наклонной плоскости с ускорением, если коэффициент трения покоя удовлетворяет условию: ( < tg(. На рисунке слева изобразите силы, которые будут действовать на тело.

Изобразите на правом рисунке силы, действующие на тело, если тело равномерно тянуть вверх по наклонной плоскости при  помощи динамометра:
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Запишите второй закон Ньютона в каждом случае в проекции на ось ОХ:

Если из второго уравнения (справа) выразить силу трения и подставить в первое уравнение (слева), то получим уравнение для ускорения, с которым тело будет скользить с наклонной плоскости. Получается расчетное значение ускорения:

арасчт = 

Экспериментальное значение ускорения определяется из кинематического уравнения:

аэксп  =

Если первый датчик установить возле магнита каретки в верхнем положении, то v0 = 0 м/с и экспериментальное значение ускорения выражается формулой:

аэксп  =

Подготовка установки: 

Закрепите перекладину на стойке штатива на такой высоте, чтобы расстояние от парты до верхнего края направляющей было равно примерно 29,7 см. тогда угол наклона плоскости будет равен 450. 


Первый датчик секундомера установите так, чтобы он располагался как можно ближе к магниту каретки в верхнем положении на направляющей (примерно 4 – 5 см). 

ХОД РАБОТЫ

Подготовьте установку. Положите плоскость горизонтально, а каретку на плоскость, зацепите ее крючком динамометра и равномерно тащите вдоль плоскости. Зафиксируйте показания динамометра. По показаниям динамометра рассчитайте коэффициент трения. Положите плоскость на планку штатива. Установите второй датчик на некотором расстоянии от первого (например, 10см). Пустите каретку, запишите расстояние между датчиками (l и показания секундомера (t. Проведите несколько пусков и запишите среднее значение времени. Несколько раз изменяйте положение второго датчика и повторите опыт, делая соответствующие записи в таблицу.

Рассчитайте ускорение для каждого измерения. Рассчитайте среднее значение ускорения и погрешность.

РЕЗУЛЬТАТЫ И АНАЛИЗ

Fтяги = 
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Сравните полученное среднее значение ускорения скольжения каретки с расчетным:




аср = 

±      

Сделайте соответствующие выводы:




� EMBED Equation.3  ���
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